--Oik:Host="172.17.0.80" (IP-адрес основного сервера)
--Oik:Tm="TMS" (название сервера Tm, по умолчанию используется TMS, можно не задавать)
--Oik:Rb="RBS" (название сервера Rb, по умолчанию используется RBS, можно не задавать)
--Oik:BackupHost="..."   (IP-адрес резервного сервера, по умолчанию пусто, если нет резерва, то не задавать)
--Oik:BackupTm="TMS" (название сервера Tm для резервного сервера, по умолчанию используется TMS, можно не задавать)
--Oik:BackupRb="RBS" (название сервера Rb для резервного сервера, по умолчанию используется RBS, можно не задавать)
--Oik:User="..." (имя пользователя)
--Oik:Password="..." (пароль)
--urls="http://*:80" (порт, по которому будет осуществляться подключение, по умолчанию используется порт 80, можно не задавать)
--Security:AllowAnonymous="true" - для возможности анонимного входа (не будет окна логина, но не будут работать управляющие команды, даже если их разрешить)
--Security:AllowCommands="true" - для разрешения выполнения команд (ручная установка, квитирование и т.д.)
--Security:AllowTelecontrol="true" - для разрешения выполнения команд ТУ и телерегулирования (требует ещё и общего разрешения выполнения команд)