ДОБАВЛЕНО:
1. Возможность ипорта макетов ППБР с почтового сервера.
	Сообщения с почтового сервера проверяются раз в сутки и только при запущенном шлюзе.
	Настройка соединения с сервером: Вкладка "Шлюз"-> "Свойства".
2. Атозагрузка вместе с Windows и отображение задачи в системном трее.
	 Атозагрузка - крыжик на вкладке "Настройки".
3. Диспетчерские команды (УДГ). Возможность создавать УДГ по любому из описанных объектов. 
	Для выбранного объекта нужно указать вид графика, который используется для УДГ (ППБР, последний ПБР,
	 предыдущий ПБР). Настройка команды: Вкадка "УДГ" -> "Создать команду...".
	
4. Привязка объектов.
	Объекты описываются в окне "Адреса ТИТ для импорта" (вкладка "Шлюз" -> "Адреса ТИТ").
	Для каждого объекта указываем:  
		- имя объекта (для привязки к данным из XML-файлов);
		- номер объекта (для привязки данных из макета, полученного по почте);
		- адреса ТИТ для ППБР (нагрузка, минимум, максимум);
		- адреса ТИТ для ПБР (нагрузка, минимум, максимум);
		- адрес ТИТ для УДГ.
	При импорте из почтового сообщения, данные привязываются по следующим идентификаторам:
		(<Номер объекта>)         - нагрузка;
		(<Номер объекта> - 1Z) - минимум;
		(<Номер объекта> - 1Y) - максимум.
	
		
